Контрольную заправку необходимо проводить в присутствии ответственного лица, заправить не менее 100 литров (в каждый бак) и сверить объем заправки с объемом в отчете в ПО Wialon. В случае расхождения объемов необходима перекалибровка датчиков уровня топлива и перетарировка баков. При наличии двух баков у ТС, производить раздельные заправки и исключить перелив топлива из одного бака в другой путем изолирования баков. В соответствии с настройками навигационного оборудования, рекомендуется выполнить отчёт по заправкам не менее чем через 10 минут, для исключения скачков и падений уровня топлива.